TORNO CNC TRAVIS TR-3
FICHA TÉCNICA: 
Marca: TRAVIS
Modelo: TR-3
Comando: FAGOR
Distância Entre Centros: 3100 MM
Diâmetro Sobre O Barramento: 770 MM
Diâmetro Sobre O Carro Transversal: 500 MM
Diâmetro Da Placa Hidráulica: 380 MM
Diâmetro Do Furo Eixo Árvore: 90 MM
Largura Do Barramento: 450 MM
Quantidade De Ferramentas: 8
Curso Longitudinal (Eixo Z): 3000 MM
Curso Transversal (Eixo X): 450 MM
Motor Principal: 20 CV
Peso: 5800 KG,

ADICIONAL: 
Luneta Fixa
Luneta Móvel
Placa Hidráulica
Torre Hidráulica
Contra Ponto Hidráulico
Bomba Refrigeração
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