ELETROEROSÃO DE PENETRAÇÃO ENGEMAQ EDM200 NC

FICHA TÉCNICA:

**Marca:** ENGEMAQ

**Modelo:** EDM200 NC

**Comando:** ENGEMAQ CN 40S

**Dimensões Da Bandeja:** 740 X 440 X 270 MM

**Dimensões Da Mesa:** 450 X 300 MM

**Capacidade De Furação:** 200 MM

**Peso Máx. Sob A Mesa:** 500 KG

**Resolução Eixo Z:** 0.005MM

**Potência Total:** 5,5 KVA

**Curso Em X:** 300 MM

**Curso Em Y:** 200 MM

**Curso Em Z:** 150 MM

#MaquinasIndustriais; #CNC; #Operatrizes; #Torno; #TecnologiaIndustrial; #Romi; #Ferramentaria; #Metalurgica; #Estamparia; #Usinagem; #Forjaria; #CentroDeUsinagem; #Furadeira; #CNCMachining; #Radial; #IndustriaMetalurgica; #MaquinasOperatrizes; #Fabricante; #CNCMachine; #EquipamentosIndustriais; #Prensas; #Fresadoras; #Retificadoras; #AutomaçãoIndustrial; #EngenhariaIndustrial; #Indústria4.0;