FURADEIRA DE COLUNA YADOYA FY-S25

FICHA TÉCNICA:

**Marca:** YADOYA

**Modelo:** FY-S25

**Sede Cônica:** 3 CM

**Curso Fuso:** 120 MM

**Capacidade SAE 1020:** 25 MM

**Rotações:** 200-390-680-1300 RPM

**Distância Do Fuso À Coluna:** 244 MM

**Curso Vertical Cabeçote:** 280 MM

**Diâmetro Da Coluna:** 113 MM

**Dimensão:** 290 X 310 MM

**Curso Vertical Mesa:** 400 MM

**Dimensão Mesa:** 630 X 450 MM

**Distância Do Fuso À Base:** 810/1090 MM

**Peso Líquido Aproximado:** 208 KG

#MaquinasIndustriais; #CNC; #Operatrizes; #Torno; #TecnologiaIndustrial; #Romi; #Ferramentaria; #Metalurgica; #Estamparia; #Usinagem; #Forjaria; #CentroDeUsinagem; #Furadeira; #CNCMachining; #Radial; #IndustriaMetalurgica; #MaquinasOperatrizes; #Fabricante; #CNCMachine; #EquipamentosIndustriais; #Prensas; #Fresadoras; #Retificadoras; #AutomaçãoIndustrial; #EngenhariaIndustrial; #Indústria4.0;